**На агенте в /etc/zabbix/zabbix\_agentd.conf задаются параметры, значения которых передаются на сервер**

UnsafeUserParameters=1

#температуры процессоров

UserParameter=sensor.core0,sensors|grep 'Core 0'|cut -c16-17

UserParameter=sensor.core1,sensors|grep 'Core 1'|cut -c16-17

UserParameter=sensor.core2,sensors|grep 'Core 1'|cut -c16-17

UserParameter=sensor.core3,sensors|grep 'Core 1'|cut -c16-17

#температуры хардов

UserParameter=smartd.value1,sudo smartctl -A /dev/sda | grep Temperature\_Celsius | awk '{print $ 4+0}'

UserParameter=smartd.value2,sudo smartctl -A /dev/sdb | grep Temperature\_Celsius | awk '{print $ 4+0}'

UserParameter=smartd.value3,sudo smartctl -A /dev/sdc | grep Temperature\_Celsius | cut -c88-89

**На сервере проверить значение:**

zabbix\_get -s 192.168.0.25 -k smartd.value3

создать шаблон, группы элементов, элементы данных с ключами типа(sensor.core3 smartd.value3)